|  |  |
| --- | --- |
| NOMBRE DEL RESIDUO: | |
| **CODIGO DE IDENTIFICACIÓN DEL RESIDUO[[1]](#footnote-1)**  // // // // // //  **CODIGO LER:** | **Inicial de riesgo** |
| **Pictograma** |
| **DATOS DEL TITULAR DEL RESIDUO**  **NOMBRE:**  **DIRECCIÓN:**  **TELÉFONO:** |
| FECHA DE ENVASADO  / / |
| **Riesgo** |

|  |  |
| --- | --- |
| NOMBRE DEL RESIDUO: | |
| **CODIGO DE IDENTIFICACIÓN DEL RESIDUO**  // // // // // //  **CODIGO LER:** | **Inicial de riesgo** |
| **Pictograma** |
| **DATOS DEL TITULAR DEL RESIDUO**  **NOMBRE:**  **DIRECCIÓN:**  **TELÉFONO:** |
| FECHA DE ENVASADO  / / |
| **Riesgo** |

El código de identificación del residuo y el código LER se obtienen del documento de aceptación del gestor

Los pictogramas a usar son los siguientes

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CÓDIGO H** | **PALABRA DE RIESGO** | **LETRA** | **PICTOGRAMA** | **CÓDIGO H** | **PALABRA DE RIESGO** | **LETRA** | **PICTOGRAMA** |
| H1 | ***Explosivo*** | **E** | 67_548_e | H8 | ***Corrosivo*** | **C** | 67_548_c |
| H2 | ***Comburente*** | **O** | 67_548_o | H9 | ***Infeccioso*** |  | 67_548_b |
| H3a | ***Fácilmente inflamable*** | **F+** | 67_548_f | H10 | ***Toxico para la reproducción*** | **T** | 67_548_t |
| H3b | ***Inflamable*** | **F** | 67_548_f | H11 | ***Mutagénico*** |  | **(1)** |
| H4 | ***Irritante*** | **Xi** | 67_548_x | H12 | ***Sustancias que emiten gases tóxicos*** | **T** | 67_548_t |
| H5 | ***Nocivo*** | **Xn** | 67_548_x | H13 | ***Sustancias o preparados susceptibles, después de su eliminación, de dar lugar a otra sustancia por un medio cualquiera, por ejemplo un lixiviado, que posea alguna de las características enumeradas anteriormente.*** |  | **(2)** |
| H6 | ***Tóxico*** | **T** | 67_548_t |
| H7 | ***Carcinogénico*** |  | **(1)** | H14 | ***Peligroso para el medio ambiente*** | **N** | 67_548_n |

1. El código de identificación del residuo y el código LER se obtienen del documento de aceptación del gestor. [↑](#footnote-ref-1)